**Безопасность при печном отоплении**



**Несколько коротких правил безопасности при печном отоплении:**

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать, побелить и заделать трещины.

Кладку печи и её ремонт должен производить квалифицированный печник.

Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиметров, широкой стороной к печи.

Не сушить на печи вещи и сырые дрова.

Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0,7 метров, а от топочного отверстия — не менее 1,25 метра.

Не растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нём сажи.

**При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01, 101, 112.**